|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проверка соответствия электроустановки нормативной и проектной документации. Визуальный осмотр. | компл | 1000 |
| Поиск обрыва кабельной линии, от:(1 повреждение) | компл | 7000 |
| Проверка силового трансформатора, договорная. | шт | 0 |
| Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат свыше1000А | шт | 480 |
| Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 1000А | шт | 360 |
| Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 200А | шт | 250 |
| Испытание автоматических выключателей, 3-полюсный автомат до 50А | шт | 160 |
| Испытание автоматических выключателей, 1-полюсный автомат | шт | 90 |
| Проверка автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО) 4-полюсное УЗО | шт | 180 |
| Проверка автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током (УЗО) 2-полюсное УЗО | шт | 120 |
| Замер полного сопротивления цепи «Фаза-нуль» 1 токоприемник | шт | 120 |
| Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки (металлосвязь) | точка | 40 |
| Проверка сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств | контур | 500 |
| Замер сопротивления изоляции Мегаомметром 5 жилы | линия | 180 |
| Замер сопротивления изоляции Мегаомметром 3 жилы | линия | 150 |
| Испытание повышенным напряжением кабельных линий после ремонта | линия | 5000 |